
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
С 2017го года в продаже имеются AMIKO Impuls с новым железом. Для данных ресиверов подходит ПО версии 2.4.19 и выше! 
А также имеется не полная совместимость списков каналов, списки каналов от AMIKO Impuls на ПО 2.3.65 не корректно подходят для ПО версии 2.4.19.
Поэтому в архие имеется две версии файлов бекапов на новом и старом ПО.
А также отдельно список каналов в формате *.udf для ПО 2.4.19 и выше (заливаем поверх нового ПО при некорректной работе фаворитов).

При переходе с версии ПО 2.3.65 на более новое (например 2.4.19 и выше) рекомендуем:
 - записать все ваши настройки портов дисеков и другие если имеются;
 - обновить ресивер новой версией ПО в первом режиме ПО+Загрузчик;
 - сделать сброс в заводские настройки;
 - обновить ресивер еще раз в режиме ПО+Загрузчик.

Если у Вас уже установлено ПО версии 2.4.02 и выше, то можно только произвести обновление списка каналов с файла бекапа либо с UDF-файла*, т.е. при обновлении выбрать режим - обновить - список каналов.

Перед обновлением каналов запишите Ваши порты DiSEqC, а после обновление выставите их обратно.
Посмотреть либо изменить DiSEqC можно в сл. меню:
Меню->Инсталяция->Настройка антенн->DiSEqC

Для обновления только списка каналов как с UDF так и BIN файла (позволяет сохранить некоторые настройки вашего ресивера):
1. Запишите скачанный файл с сайта - agsat.com.ua на USB флешку в разархивированном виде.
2. Вставте флешку в USB разъем ресивера.
3. Выбрать: 
   Меню->Система->Обновление->Обновление через USB-> 
   Во втором поле (Обновить файлы) выбрать 
      AMIKObak_model_vPO_5+4+13+36.abs (либо udf-файл); 
   В третем поле (Режим обновления) выбрать - Список каналов (Именно каналы)
   Нажать - Старт
   Пройдет обновление и после перезагрузки ресивера Вы получете актуальный список каналов.

Также, возможно, понадобится установить желаемый язык меню и Ваш часовой пояс для корректного отображения ЕПГ.

Скачать только ПО для ресиверов можно на сайтах:
AMIKO ПО - http://www.sat-support.tv
Актуальный бекап и списки каналов - http://www.agsat.com.ua/channels/27-spisok-kanalov-dlya-amiko-impulse-sat/

* При использовании UDF файла для обновления настоятельно рекомендуем:
- перед обновлением сделать сброс в заводские;
- обновить ПО выбрав первый пункт - ПО+Загрузчик;
- опять сделать сброс в заводские;
- выключить и включить ресивер;
- обновить списко каналов с UDF-файла как описано выше.

Администрация и владелец сайта не несут ответственности за ущерб или упущенную выгоду, причинённые в результате использования или невозможности использования данной информации. 
ВСЕ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ СО СВОИМ ДЕВАЙСОМ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
  
Все.
Приятного просмотра.