Списки каналов для 5-ти спутников от AGSAT:
1:   4.9°E - SES5 / Astra 4A
2:   4°W - Amos 2/3
3:   13°E - Eutelsat Hot Bird 13 B/C/D
4:   36°E - Eutelsat 36 A/B
5:   9°E - Eutelsat 9B
Каналы отосртированы по тематике в 9-ти фаворитных группах.

Бекап сделан только под определенную модель ресивера которая указана в имени файла. Но с файла бкапа можно попробовать загрузить список каналов на другой ресивер под этим брендом, если при обновлении выбрать: режима обновления - список каналов (зависит от версии ПО).

Бекапы и списки каналов совместимы со следующими ресиверами (зависит от версии ПО):
AMIKO - это такие ресивера как: 
Ali3511: Amiko Micro HD SE, Amiko Mini HD SE, Amiko Impulse SAT и другие...
Ali3516: Amiko Mini Combo HD SE, Amiko HD8250+, Amiko HD8260+ и другие...
Ali3612: Amiko Micro HD, Amiko Mini COMBO HD и другие...

Перед обновлением каналов запишите Ваши порты DiSEqC, а после обновление выставите их обратно.
Посмотреть либо изменить DiSEqC можно в сл. меню:
Меню->Инсталяция->Настройка антенн->DiSEqC

Если Вы хотите обновить как програмное обеспечение так и список каналов то:
1. Запишите скачанный бекап, для вашей модели ресивера, с сайта - agsat.com.ua на USB флешку в разархивированном виде.
2. Вставте флешку в USB разъем ресивера.
3. Выбрать: 
   Меню->Система->Обновление->Обновление через USB-> 
   Во втором поле (Обновить файлы) выбрать 
      AMIKObak_model_vPO_5+4+13+36+9.abs;
   В третем поле (Режим обновления) выбрать - все коды+прошивка (первый пункт)
   Нажать - Старт
   Пройдет обновление и после перезагрузки ресивера Вы получете актуальный список каналов и актуальное ПО.


Для обновления только каналов с BIN либо UDF-файла, позволяет сохранить все остальные настройки вашего ресивера:
1. Запишите скачанный файл с сайта - agsat.com.ua на USB флешку в разархивированном виде.
2. Вставте флешку в USB разъем ресивера.
3. Выбрать: 
   Меню->Система->Обновление->Обновление через USB-> 
   Во втором поле (Обновить файлы) выбрать 
      AMIKObak_model_vPO_5+4+13+36+9.abs; 
   В третем поле (Режим обновления) выбрать - Список каналов (Именно каналы)
   Нажать - Старт
   Пройдет обновление и после перезагрузки ресивера Вы получете актуальный список каналов.

Если после загрузки бекапа некорректно залилися список каналов то попробуйте залить его с файла UDF.
Актуально дле ресиверов выпущенных в 2017ом году на новом железе с новым ПО, например 
Impulse SAT; HD8260+; Amiko Micro HD SE; Amiko Mini HD SE,...
При использовании UDF файла для обновления настоятельно рекомендуем:
- перед обновлением сделать сброс в заводские;
- обновить ПО выбрав первый пункт - ПО+Загрузчик;
- опять сделать сброс в заводские;
- выключить и включить ресивер пультом;
- обновить списко каналов с UDF-файла как описано выше.

Также, возможно, понадобится установить желаемый язык меню и Ваш часовой пояс для корректного отображения ЕПГ.

Скачать только ПО для ресиверов можно на сайтах:
AMIKO ПО - http://www.sat-support.tv

При обновлении бекапа желательно использовать первый пункт (все коды+прошивка), но иногда при обновлении со старого ПО приходится использовать 2-й или 3-й пункт режима обновления, а потом первый. Т.е. делать повторное обновление для корректного отображения каналов.

Администрация и владелец сайта не несут ответственности за ущерб или упущенную выгоду, причинённые в результате использования или невозможности использования данной информации. 
ВСЕ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ СО СВОИМ ДЕВАЙСОМ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
  
Все.
Приятного просмотра.