Списки каналов сделаны на встроенном в ПО GI_HD_Micro_Plus конверторе каналов с Enigma2.
Ежедневно обновляемые каналы для Enigma2 можно скачать тут - http://www.agsat.com.ua/channels/35-spisok-kanalov-dlya-gi-hd-mini-plus/
Описание конвертирования можно посмотреть тут - https://giclub.tv/index.php?topic=10445.0 


Списки каналов для 5-ти спутников от AGSAT:
1:   4.9°E - SES5 / Astra 4A
2:   4°W - Amos 2/3
3:   13°E - Eutelsat Hot Bird 13 B/C/D
4:   36°E - Eutelsat 36 A/B
5:   9°E - Eutelsat 9B
Каналы отосртированы по тематике в 9-ти фаворитных группах.

Бекап сделан только под определенную модель ресивера которая указана в имени файла. Но с файла бкапа можно загрузить список каналов на другой ресивер под этим брендом, если при обновлении выбрать: режима обновления - список каналов.

Бекапы и списки каналов совместимы со следующими ресиверами:
Ali3511: GI S2236 Plus, GI HD Micro Plus, GI HD Mini Plus, и другие...
Ali3516: GI Phoenix и другие...
(Ali3612: GI HD Micro, GI Matrix lite - свои списки каналов)

Перед обновлением каналов запишите Ваши порты DiSEqC, а после обновление выставите их обратно.
Посмотреть либо изменить DiSEqC можно в сл. меню:
Меню->Инсталяция->Настройка антенн->DiSEqC

Если Вы хотите обновить как програмное обеспечение так и список каналов то:
1. Запишите скачанный бекап, для вашей модели ресивера, с сайта - agsat.com.ua на USB флешку в разархивированном виде.
2. Вставте флешку в USB разъем ресивера.
3. Выбрать: 
   Меню->Система->Обновление->Обновление через USB-> 
   Во втором поле (Обновить файлы) выбрать 
      GIbak_model_vPO_5+4+13+36+9_AGsat_date.abs;
   В третем поле (Режим обновления) выбрать - все коды+прошивка (первый пункт)
   Нажать - Старт
   Пройдет обновление и после перезагрузки ресивера Вы получете актуальный список каналов и актуальное ПО.


Для обновления только каналов, позволяет сохранить все остальные настройки вашего ресивера:
1. Запишите скачанный файл с сайта - agsat.com.ua на USB флешку в разархивированном виде.
2. Вставте флешку в USB разъем ресивера.
3. Выбрать: 
   Меню->Система->Обновление->Обновление через USB-> 
   Во втором поле (Обновить файлы) выбрать 
      GIbak_model_vPO_5+4+13+36+9.abs; 
   В третем поле (Режим обновления) выбрать - Список каналов (Именно каналы)
   Нажать - Старт
   Пройдет обновление и после перезагрузки ресивера Вы получете актуальный список каналов.

Также, возможно, понадобится установить желаемый язык меню и Ваш часовой пояс для корректного отображения ЕПГ.

Скачать только ПО для ресиверов можно на сайтах:
GI ПО - http://giclub.tv

При обновлении бекапа желательно использовать первый пункт (все коды+прошивка), но иногда при обновлении со старого ПО приходится использовать 2-й или 3-й пункт режима обновления, а потом первый. Т.е. делать сделать сброс и повторное обновление для корректного отображения каналов.
  
Все.
Приятного просмотра.